Извещение

о проведении открытого запроса предложений

в электронной форме № 110348

по отбору организации на поставку товаров

по номенклатурной группе:

Приборы для определения оси трассы и проверки состояния защитных покрытий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | лот: | для нужд | АО "Газпром газораспределение Тула" |

|  |  |
| --- | --- |
| Лот 1 |  |
| **Заказчик:** | АО "Газпром газораспределение Тула" |
| Юридический адрес: | 300012 г.Тула ул.М.Тореза 5-а |
| Почтовый адрес: | 300012 г.Тула ул.М.Тореза 5-а |
| Фактический адрес: | 300012 г.Тула ул.М.Тореза 5-а |
| Адрес сайта в сети Интернет: | www.tulaoblgaz.ru |
| Адрес электронной почты: | office@tulaoblgaz.ru |
| Телефон: | (4872) 25-24-00 |
| Факс: | (4872) 25-24-00 |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме. |
|  | Наименование  Организатора,  контактная информация | Наименование: ООО «Газэнергоинформ»  Почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, к.2, литер. А, Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом. 503  Телефон: (812) 449-34-77  Контактное лицо по техническим вопросам: Косенков Иван Александрович  Адрес электронной почты:  info@gazenergoinform.ru  Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам:  электронный адрес –info@gazenergoinform.ru |
|  | Адрес электронной площадки (сайта Торговой системы) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится открытый запрос предложений в электронной форме | www.gazneftetorg.ru |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара | Таблица из технического задания к закупочной процедуре 110348 |

| № п/п | Наименование предмета закупки | | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппаратура нахождения трасс и повреждений изоляции АНТПИ | | Штука | 2 | Нет | АО "Газпром газораспределение Тула" | 301260 Тульская обл. г.Киреевск бывшая шахта №5 |
| Технические характеристики предмета закупки | | Генератор сигнальный Частоты сигнала на выходе генератора, Гц 1024±1 и 8192±8  Модуляция сигнальной частоты с периодом повторения, мс 750±1 Длительность генерации напряжения сигнальной частоты, мс 250±1 Максимальная импульсная мощность (в фазе генерации напряжения) на омической нагрузке (при частоте сигнала 1024 Гц и напряжении питания 12 В), не менее, Вт 70  Число ступеней регулировки выходной мощности генератора сигнального, (в диапазоне от 0 до 100%) 5  Максимальная амплитуда напряжения в импульсе генерации (при напряжении питания 12 В на омической нагрузке 1 кОм), не менее, В 100 Продолжительность работы генератора (на омическую нагрузку сопротивлением от нуля - КЗ, до бесконечности - ХХ не ограничивается Напряжение питания генератора, В 10 – 15 Габаритные размеры генератора, мм 140x80x200 Масса генератора, не более, кг 1  Приемник селективный Частоты полосы пропускания приемника, Гц 100±0.5; 1024±5; 8192±40 Добротность селективного усилителя, не менее, единиц 45 Чувствительность приемника по напряжению (полное отклонение точки шкального прибора), не менее, мкВ 20 Входное сопротивление усилителя приемника (в режиме обследования состояния изоляции), не менее, МОм 6 Динамический диапазон (полное отклонение точки шкального прибора), не менее, дБ 90  Напряжение питания (три элемента типа 316, размер «АА»), В 3.3...5 Ток потребления приемника (при выключенной цифровой индикации и напряжении питания 4.5В), не более, мА 40 Габаритные размеры приемника не более, мм 200x140x60 Масса приемника (без элементов питания), не более, кг 0,3  Общие характеристики комплекта  Площадь регистрируемого повреждения изоляции, не менее, мм2: - при вводе в эксплуатацию трубопровода 1  - в процессе эксплуатации трубопровода 10 Погрешность определения места повреждения изоляции, не хуже, м ± 0.5 Дальность действия аппаратуры при проверке изоляции трубопровода, км: - при вводе в эксплуатацию трубопровода 2 - в процессе эксплуатации трубопровода 0.5 Точность определения оси трассы трубопровода, м ± 0.1  Комплект поставки АНТПИ:  1. Аккумулятор 12 В 1 шт 2. Антенна электромагнитная поисковая 1 шт 3. Генератор сигнальный АНТПИ 1 шт 4. Зарядное устройство 1 шт 5. Клипса контактная магнитная 1 шт 6. Паспорт, инструкция по эксплуатации и техническое описание 1шт 7. Приемник поисковый селективный АНТПИ 1 шт 8. Провод (двойной) подключения генератору к источнику питания (2 м) 1шт 9. Провод подключения генератора к нагрузке (10 м и 5 м) 2 шт 10. Провод сигнальный (экранированный) подключения к приемнику штыря сигнального (5 м) 1 шт 11. Рамка электромагнитная излучающая 1 шт 12. Телефоны головные 1 шт. 13. Футляр 1 шт. 14. Штырь заземления 2 шт 15. Штырь сигнальный (со вставкой) 1 шт 16. Элемент питания тип «316»/АА/LR6 3 шт. | | | | | |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки | Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС):  111 510,00 руб.  Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС):  94 500,00 руб. |
|  | Срок предоставления Документации о запросе предложений | До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Место предоставления Документации о запросе предложений | Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru.  Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503. |
|  | Порядок предоставления Документации о запросе предложений | В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. |
|  | Наименование и сайт электронной торговой площадки,  на которой размещена Документация о запросе предложений | Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система). |
|  | Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе | Не требуется. |
|  | Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие  в Запросе предложений | Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы.  Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «18» января 2017 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы.  Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «27» января 2017 года, 11:59 (время московское). |
|  | Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов на сайт Торговой системы | Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте Торговой системы: «27» января 2017 года, 12:00 (время московское). |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений | 197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503.  Рассмотрение Заявок: не позднее «03» февраля 2017 года 16.00 (время московское).  Подведение итогов: не позднее «03» февраля 2017 года 17.00 (время московское). |
|  | Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений | Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов.  Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений. |
|  | Дата публикации Извещения | «18» января 2017 |

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.